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[bookmark: _Toc5014]详细测试项
POC测试涉及的设备类型/品牌/型号：
	类型
	设备型号
	设备品牌

	存储
	CF22030
	华三

	存储
	UNITY400
	易安信

	服务器
	2288H V5
	超聚变

	服务器
	2288H V5
	华为

	服务器
	CS5280H2
	浪潮

	服务器
	NF5280M4
	浪潮

	服务器
	NF5280M5
	浪潮

	服务器
	NF5280M6
	浪潮

	服务器
	PR210K
	宝德

	服务器
	R3820 G3
	紫光恒越

	服务器
	R4900 G5
	华三

	服务器
	R4900G3
	华三

	服务器
	RH2288H V3
	华为

	服务器
	SR658H
	联想

	服务器
	TaiShan 200
	华为

	服务器
	UNIS R3830 G5
	紫光恒越

	服务器
	超强K620
	同方

	光交
	DS6505B
	易安信

	签名
	NetSign3300
	信安世纪

	签名
	NSAE1800-NS
	信安世纪



1.1. [bookmark: _Toc13760]基本要求
1.1.1. [bookmark: _Toc9923]国产化要求
	测试目的
	证明系统属于国产化自主研发，非国外品牌。

	测试描述
	产品必须为国产、独立自主研发的品牌，不接受国外品牌

	测试步骤
	

	预期结果
	

	测试结果
	  满足 /   不满足 

	测试记录
	



1.1.2. [bookmark: _Toc19413][bookmark: _Toc19812]系统访问分析
	测试目的
	验证系统具备访问分析能力

	测试描述
	对平台各项功能的使用频度及实时在线人数进行统计分析

	测试步骤
	

	预期结果
	

	测试结果
	  满足 /   不满足

	测试记录
	


1.1.3. [bookmark: _Toc10047][bookmark: _Toc11254]安全登陆验证
	测试目的
	验证系统具备安全登陆功能

	测试描述
	支持多因子登录验证（登录密码、程序随机码、短信验证码），加强对系统登录的安全性管理。

	测试步骤
	

	预期结果
	

	测试结果
	  满足 /   不满足

	测试记录
	



1.1.4. [bookmark: _Toc6802][bookmark: _Toc14224]监测方式
	测试目的
	验证系统通过带外管理口监测指标

	测试描述
	1.支持服务器、存储、光纤交换机设备监测需基于设备独立的带外管理口直接对设备硬件运行情况进行，不依赖操作系统，不在被监测设备上安装任何代理、客户端或插件。需能够采集到设备部件级运行状态、配置和告警信息。
2.POC涉及的所有服务器、存储要求全部能通过带外账号及密码进行资产采集及监控，不能通过SNMP进行采集。

	测试步骤
	

	预期结果
	

	测试结果
	  满足 /   不满足

	测试记录
	



1.1.5. [bookmark: _Toc27320]安全设备控制
	测试目的
	验证系统具备安全设备控制功能

	测试描述
	1、 支持对设备在指定时间段的安全操作，包括：关机\重启，远程控制，重启带外、控制台等
2、 支持设备操作的申请和审批，包括操作的行为，具体操作时间、设备范围、审批人等。
3、 支持对设备安全控制策略进行配置，根据下发策略信息在特定时间范围可对设备进行控制操作。

	测试步骤
	

	预期结果
	

	测试结果
	  满足 /   不满足 

	测试记录
	



1.1.6. [bookmark: _Toc13702][bookmark: _Toc10672][bookmark: _Toc20258]设备信息展示
	测试目的
	验证系统具备对设备列表自定义展示

	测试描述
	系统对设备信息列表支持列项自定义，可自主选择需要展示的内容。

	测试步骤
	

	预期结果
	

	测试结果
	  满足 /   不满足

	测试记录
	



1.1.7. [bookmark: _Toc13768][bookmark: _Toc15916]设备信息分类
	测试目的
	验证系统具备对设备进行分类

	测试描述
	系统能对设备进行分类，如存储、arm服务器、X86服务器等。

	测试步骤
	

	预期结果
	

	测试结果
	  满足 /   不满足

	测试记录
	


1.1.8. [bookmark: _Toc7090]系统稳定性
	测试目的
	验证系统稳定性

	测试描述
	整个POC测试过程中，系统不存在多处显示异常或者崩溃等现象。

	测试步骤
	

	预期结果
	

	测试结果
	  满足 /   不满足

	测试记录
	



1.1.9. [bookmark: _Toc23505]资产展现
	测试目的
	验证不同维护展示资产统计

	测试描述
	支持按照多种不同角度统计展现设备资产、备件、保修状态、机柜U位等资产信息

	测试步骤
	

	预期结果
	

	测试结果
	  满足 /   不满足 

	测试记录
	



1.1.10. [bookmark: _Toc5132]资产数据采集
	测试目的
	验证资产信息采集能力

	测试描述
	远程资产信息自动采集，包括（序列号、厂商型号、CPU、GPU、内存、磁盘、电源、风扇、阵列卡、网卡等），达到资产管理和配置信息自动更新的目的

	测试步骤
	

	预期结果
	

	测试结果
	  满足 /   不满足 

	测试记录
	



1.1.11. [bookmark: _Toc22280]自动发现
	测试目的
	验证自动设备发现纳管理能力

	测试描述
	1.内置已适配品牌型号的指标采集模板、日志采集模板和告警阈值模板，实现开箱即用，无需人工配置
2.支持通过导入IP地址、用户名密码信息实现资源的批量自动发现，发现后可以一键自动创建监测和资产

	测试步骤
	

	预期结果
	

	测试结果
	  满足 /   不满足

	测试记录
	


[bookmark: _Toc11392][bookmark: _Toc24139]
1.1.12. [bookmark: _Toc2752]远程控制
	测试目的
	验证远程控制管理功能

	测试描述
	支持远程KVM管理：通过远程KVM的功能提供一个图形远程控制台，单独或者批量对服务器进行远程开机、关机和重启操作控制；

	测试步骤
	

	预期结果
	

	测试结果
	  满足 /   不满足 

	测试记录
	



1.1.13. [bookmark: _Toc31365]权限测试
	测试目的
	对不同用户权限进行测试

	测试描述
	可创建不同功能权限以及域权限的角色，赋予给不同用户。登陆此用户，查看其权限是否与设置一致。

	测试步骤
	

	预期结果
	

	测试结果
	  满足 /   不满足 

	测试记录
	


[bookmark: _Toc2109][bookmark: _Toc18331]测试结果
测试结果记录

	序号
	测试项目
	结果

	001
	
	满足 不满足 

	002
	
	满足 不满足  

	003
	
	满足 不满足  

	004
	
	满足 不满足  

	005
	
	满足 不满足   

	006
	
	满足 不满足 

	007
	
	满足 不满足  

	008
	
	满足 不满足  

	009
	
	满足 不满足    

	010
	
	满足 不满足   

	011
	
	满足 不满足   

	012
	
	满足 不满足    

	013
	
	[bookmark: _GoBack]满足 不满足   

	测试结果确认
	产品需求方：

	
	产品供应方：
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